**汽车位置（驾驶行为分析）：**

经纬度， 卫星时间， 海拔， 方向， 定位状态，累计里程， 进出区域， 进出路线，当前驾驶员

**初级驾驶行为数据（增加GPS数据分析结果的核对以及更多数据纬度）：**

记录仪速度， 近光灯状态，远光灯状态，右转灯状态，左转灯状态，制动状态，倒档状态，雾灯状态，喇叭状态，空调状态，空档状态，ABS状态，离合器状态，未廓灯状态，急加速，急减速，急转弯，发动机转速不匹配，发动机高转速，发动机长怠速，空档滑行

**数据准确度技术数据（数据准确度的技术衡量，用于数据清洗）:**

无线通信网络信号强度，GNSS 模块发生故障，GNSS 天线未接或被剪断，GNSS 天线短路， 终端主电源欠压， 终端主电源掉电， 终端LCD 或显示器故障， TTS 模块故障， 摄像头故障， 道路运输证IC 卡模块故障，车辆VSS 故障

**数据准确度评估数据（用于GPS数据准确度衡量）:**

超时停车，路段行驶时间不足/过长，ACC状态，电路状态，车门状态

**危险驾驶数据（危险驾驶初级数据，可与GPS数据分析结果比对）：**

紧急报警, 超速报警, 疲劳驾驶， 超速预警， 疲劳驾驶预警， 当天累计驾驶超时， 路线偏离报警，碰撞预警，侧翻预警

**车辆被盗监测（车辆盗窃监控）：**

车辆被盗(通过车辆防盗器)， 车辆非法点火， 车辆非法位移， 非法开门报警

**车辆维护数据（个性化车辆保养方案）:**

载重状态, 累计油耗, 油量高度, 高度百分比, 油路状态, 油量传感器厂家, 车轴温度, 车蹄温度, 车胎温度, 车胎压力, 刹车片状态, 冷藏车冷藏平均温度，发动机温度, 发动机油压, 电子油门踏板开度, 平均气耗, 总气耗, 瞬时气耗, 气瓶气量

**营运数据：**

出租车计价器状态